**Rastreador GPS Personal**

***Guía Rápida de Instalación*** *INSTRUCCIONES DE USO Y CONFIGURACION INICIAL*

*Su dispositivo se configura vía SMS y se rastrea vía APP o PC, para configurarlo necesitara una SIM con saldo para responder SMS y con datos para poderlo rastrear en la plataforma (PC iPhone o Android), la contraseña por default inicial de su equipo es 123456 tanto en el equipo como en la plataforma.*

**Realice el siguiente procedimiento de configuración inicial:**

1. Deberá dejar cargando el equipo por lo menos 2 horas conectándolo a un puerto USB de computadora o a cualquier cargador genérico. (se recomienda dejarlo de una vez 1 día entero para cargar completamente la batería) puede utilizar cualquier cargador estándar de celular.
2. **IMPORTANTE**: Verifique que la tarjeta sim que usara tiene saldo y datos activos, para tal cosa insértela en un celular, apague el wifi y verifique que realmente tiene datos.
3. Inserte la SIM en el dispositivo como se muestra en la imagen. (deberá abrir el compartimiento lateral, e insertar el sim card como se indica en la siguiente foto
4. Oprima el botón que se encuentra del lado izquierdo de la sim card hasta que enciendan los leds y espere a que dejen todos de parpadear.
5. Espere unos minutos para que el equipo adquiera conexión GPS, deberá estar al aire libre o evitando tener lozas o cosas que impidan una buena señal de los satélites.
6. Envié el SMS “**smslink123456**” con el cual recibirá un mensaje de regreso de su equipo indicando la actual ubicación, así como otros datos como IMEI, estado actual de la batería, velocidad.
7. Es recomendable configurar su número personal como numero para avisos utilizando el comando **“centernum123456 55555555”** en donde el 55555555 es su número actual de celular, al cual le enviara mensajes de advertencia cuando sea necesario, por ejemplo, si configuro la alerta de batería (“**lowbat123456 1**”) y se está quedando sin batería a ese número se le enviara la notificación.



**CONFIGURACION DE LA PLATAFORMA PC**

1. Ingrese a la página: <http://www.gps228.com> desde cualquier computadora y seleccione la bandera de España para cambiar el idioma a español, y luego seleccione la opción Núm ID
2. Como nombre de usuario introduzca el número de IMEI de su dispositivo y como contraseña utilice 123456 y oprima el botón de IR

**CONFIGURACION DE LA PLATAFORMA CELULAR**

1. Ingrese en su celular a la página <http://www.gps228.com> y seleccione alguno de los dos iconos que correspondan a su equipo: “*Download on the APP STORE*” o “*Download for Android*” para iniciar la descarga de la aplicación
2. Una vez instalada la aplicación iníciela y aceda con el botón de USER, llene los datos correspondientes a su nombre de usuario con su IMEI y su contraseña 123456

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMANDOS ESENCIALES: funciones especiales y configuracion** | | |
| **LOCALIZAR EL EQUIPO** | Formato | smslink+contraseña |
| Ejemplo | smslink123456 |
| Verificar el estado del dispositivo | Ejemplo | check123456 |
| Establecer numero administrativo | Formato | centernum123456+space+phone number |
| Cancelar numero administrativo | Formato | centernum123456 |
| Establecer alarma de bateria baja | Formato | lowbat123456 1 |
| Cancelar alarma de bateria baja | Formato | lowbat123456 0 |
| Inizializacion | Formato | begin123456 |
| Establecer la hora | Formato | timezone123456+space+(timezone\*60) |
| Eg. | timezone123456 360 |
| Cambiar contraseña | Formato | password123456+space+new password |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMANDOS ESENCIALES: funciones especiales y configuracion** | | |
| Modo de sueño profundo | Formato | hour123456 1 |
| Cancelar sueño profundo | Formato | hour123456 0 |
| Alarma de bacteria baja (enviara la alerta al número administrativo que tenga configurado) | Formato | lowbat123456 1 |
| Cancelar Alarma de bacteria baja |  | lowbat123456 0 |
| Alarma de botón (el botón que tiene abajo el aparato) sonara cuando quiten el aparato de la superficie magnética donde lo dejo | Formato | Remove123456 1 |
| Canelar alarma de botón | Formato | Remove 123456 0 |

COMANDOS DE CONFIGURACION DE SERVIDOR

\*NO NESESARIOS SOLO UTILICELOS SI NO ENTRA A LA PLATAFORMA O SI QUIERE CAMBIAR DE PLATAFORMA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Función | Formato | Comando SMS |
| Configurar Server | Ejemplo | adminip123456 121.201.110.210 8989 |
| Configurar APN | Formato | apn123456+space+localApn+space+ApnName+space+ApnPassword |
| Eg. | apn123456 internet.itelcel.com webgprs webgprs2002 |

**VENTAS Y SOPORTE TECNICO: Tel/Whats: 5544267829**

**Horario de Atención: 11Hrs – 19Hrs**

**www.kobax.com  
*Somos distribuidores directos  
KOBAX S.A. DE C.***